
1. Untuk Documentasi Lengkapnya anda dapat membuka link google drive dibawah ini

https://shorturl.at/cdsA3


1. Lihat dahulu video untuk mengetahui cara pengunaan macropad dengan software VIA
2. Fungsi file file di google drive
3. Link Keycode.txt = berisi link yang menunjukan list keycode yang dapat digunakan dalam melakukan setting keymap
4. TUTORIAL MACRO ON VIA CONFIGURATOR.txt = berisi link tutorial cara membuat macro di software via
5. LINK TUTORIAL PENGGUNAAN.txt = berisi link video tutorial penggunaan
6. TUTORIAL MEMBUAT TOMBOL PINDAH LAYER.txt = berisi panduan untuk merubah fungsi tombol sebagai trigger memindahkan layer
7. zeapad\_via\_definitions.json = File json yang perlu dimasukkan ke VIA

Untuk panduan lainnya menggunakan software via ada dapat membacanya disini <https://docs.keeb.io/via>

Pada via hanya dapat menyimpan maks 15 macro di seluruh layer. Ada beberapa trik untuk memaksimalkannya. Jika macro anda hanya kombinasi sederhana seperti CTRL + ALT + DEL maka anda dapat menggunakan fitur ANY keys pada tab special seperti dibawah



Untuk jelasnya anda dapat membacanya di <https://docs.keeb.io/via>



Anda harus mengaktiflkan kedua encoder untuk melakukan setting pada putaran encoder seperti pada gambar